**Index**

***A***

accumulated heat, 49

air conditioning, 1-6, 21-24, 45, 58

air intake temperature, 79, 85-90, 92-94

automotive air conditioning, 4-6, 22, 24

***C***

cabin temperature, 3, 5, 7, 8, 21, 29, 32, 36, 37, 41, 45, 46, 50, 63, 70, 76, 77

car cabin, 49-54, 56, 57, 61-68, 71, 73-77

coefficient of performance, 3, 12, 21, 43

combustion chamber, 79, 87, 94

controller, 21, 24, 27, 28, 32, 33, 35-37, 39, 41, 44, 46, 61

***E***

energy consumption, 17, 20, 21, 24, 36, 37, 39, 40, 43-46

energy saving, 21, 25, 31, 32, 40, 44-46

engine performance, 79

engine speed, 3, 5, 21, 81, 89, 90, 93

evaporative cooling, 50, 51, 59, 71

***F***

fuel consumption, 79, 80, 82-85, 93

fuel economy measurement, 83

fuzzy logic, 21, 33, 35, 36, 41

***H***

hydrocarbon, 2-4

***L***

litre per 100 km, 85

***M***

multiple-circuit, 24, 25

***O***

on/off control, 20, 21, 32, 37-40, 44, 46

***P***

part load throttle, 50

performance characteristics, 3, 4, 5, 17, 21, 23

power consumption, 7, 13-17, 22, 36, 43

pre-cooled air intake, 79, 85-90, 92-94

***R***

refrigerant, 2-5, 12, 13, 20, 22-26, 28

relative humidity, 21, 50, 51, 55, 58, 71, 73

roof-top, 19, 20

***S***

solar radiation, 53, 63

***T***

temperature profile, 54, 62, 68, 70-72

thermal comfort, 1, 20, 21, 24, 50, 57, 58

thermal shock, 77

***V***

variable speed, 20, 21, 28, 36, 37, 43, 45

vehicle, 1, 2, 4, 5, 19, 20, 24, 63, 66, 79, 80, 83-94

ventilation system, 50, 57, 73, 76

***W***

wide open throttle, 32